Технические характеристики
	№
п/п
	Наименование товара,
функциональные и качественные характеристики
	Среднее значение

	1
	Количество блоков освещения, шт.
	1

	2
	Источник света
	Светодиоды

	3
	Количество источников света, шт.
	Не менее 8

	4
	Форма блока освещения
	лепестковая или круглая

	5
	Диаметр осветительного блока, мм
	Не менее 113

	6
	Верхняя граница диапазона регулирования освещённости, %
	Не менее 100

	7
	Нижняя граница диапазона регулирования освещённости, %
	Не более 25

	8
	Освещенность в центре светового поля на расстоянии 0,5 м, клк
	Не менее 30

	9
	Диаметр рабочего поля D 10 на расстоянии 0,5 м, не менее, мм
	Не менее 160

	10
	Цветовая температура, К
	Не менее 4400

	11
	Индекс цветопередачи Ra
	Не менее 97

	12
	Крепление светильника на подвижной опоре 
	на 5-х колесах или на 4-х колесах

	13
	Гибкое позиционирование, фиксация блока освещения
	Наличие

	14
	Шарниры для четкого позиционирования светильника
	Наличие

	15
	Масса блока освещения, кг
	Не более 2,6

	16
	Средний срок службы источников света, ч.
	Не менее 60000

	17
	Гарантия, месяц
	Не менее 12

	[bookmark: _GoBack]18
	Код вида медицинского изделия
	187160- Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур



*Требование установлено на основании приказа Министерства здравоохранения РФ от 17.04.2025г. № 222н (в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, формируемой в электронном виде по группам и подгруппам медицинских изделий и размещенной на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 г. № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2012 г., регистрационный № 24852) (в ред. Приказов Минздрава России от 25.09.2014 N 557н, от 07.07.2020 N 686н).

