Касаемо документа Закупочная документация ТОМ 2 Техническое задание
1. поз. №1 Измеритель сопротивления изоляции – мегаомметр МЕГЕОН 13900 :
- в соответствии с описанием типа на прибор, «Габаритные размеры (длинахширинахвысота), мм», не более 220х160х95 мм
- в соответствии с описанием типа на прибор, «Масса, кг», не более 2,4кг.
Описание типа - единственный значимый документ для средства измерения. 
Просим внести изменения!
- соответствии с Руководством по эксплуатации, «Вес без батарей и щупов» – 1 080 гр.
- исключить из комплекта поставки «Диск CD-ROM - 1 шт» - не заявлен производителем в РЭ или ОТ
- исключить «Класс защиты не менее IP40» - данная характеристика не регламентирована производителем.

2. Поз. №5 ВФМ-3 Вольтамперфазометр трехфазный:
- в соответствии с Описанием типа: Угол сдвига фаз по напряжению и току, о от -180 до +180.  
Просим внести изменения!

3. Поз. №6 РИ-407 СТРИЖ-С рефлектометр для силовых линий:
- в соответствии с Описанием типа «Габаритные размеры 363х295х170»
Просим внести изменения!


Уважаемый участник!
На Ваш запрос отвечаем следующее:
1. По позициям №№ 1, 6 требуется продукция с техническим характеристиками, указанными в Закупочной документация ТОМ 1 часть 2 Техническое задание;
2. По позиции № 5 в Закупочную документацию ТОМ 2 Техническое задание (спецификация) word, pdf) внесены соответствующие изменения.
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