Описание объекта закупки
Датчик скорости потока выдоха

	Назначение
	мониторинг показателей потока и объема выдыхаемой смеси пациента во время проведения искусственной вентиляции легких

	[bookmark: _GoBack]Тип датчика
	термоанеметрический датчик потока

	Датчик потока одноразовый
	соответствие

	Датчик потока должен быть совместим с аппаратами искусственной вентиляции легких Monnal, вариант исполнения T50 (Производства Эр Ликид Медикал Системз С.А., Франция), имеющимися у Заказчика (для обеспечения паллиативных пациентов на дому)
	соответствие



